Space



|  |  |
| --- | --- |
| **SPACE SP 1522** | Design: Robin Platt (GB)Výrobce: RIM CZ a.s. |

**SPACE SP 1522**

Prémiová ergonomická židle SPACE s velkým rozsahem nastavitelnosti a 3D pohybem mechanismu, která zajistí optimální přizpůsobení a volnost pohybu každému uživateli.

|  |  |
| --- | --- |
| Mechanika | Synchronní mechanika s posuvem a 3D pohybem pro komfortní a pohodlné sezení. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany mechanismu v rozmezí cca 45–135 kg tělesné hmotnosti. Záklon zádové opěry v rozsahu 0–18°, s nastavením záklonu ve 4 polohách. Mechanika umožňuje plynulý 3D pohyb do stran, s aretací pohybu sedáku v základní poloze. |
| Sedák  | Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 50 mm, objemové hmotnosti 70 kg/m3, potažen látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420–540 mm. Integrovaný posuv sedáku v rozsahu 60 mm. |
| Opěra | Plastový rám opěry s vnitřním děrovaným dílem a integrovaným zvedáním s hloubkově stavitelnou bederní opěrkou v rozmezí 25 mm, potažený dle volby síťovinou vysoké pevnosti pro dobrou podporu zad se zajištěním dobré cirkulace vzduchu. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 70 mm. Materiál plastů polyamid. |
| Čalounění | Sedák – dle výběru z aktuální nabídky látek a kůžíOpěra* síťovina Tale, barvy dle výběru z nabídky, 99% PCR (recyklovaný polyester od spotřebitele), 1% polyester
* síťovina K+R 482 černá, materiál 100% polyester
* síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97% polyester, 2% polyamid,1% elastan
* síťovina OMEGA, černá
 |
| Podnož | Pětiramenný stabilní kříž ø 700 mm, materiál polyamid. |
| Kolečka | Tvrdá dvojitá kolečka o ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody. |
| Plastové díly | Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.Barva výplně opěradla černá nebo šedá. |
| Područky | * **094 4F** černé celoplastové područky, materiál polyamid. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. Výškově nastavitelná v rozmezí 115 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 65 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 70 mm. Opěrná plocha područek je rotačně nastavitelná v rozsahu 360°. Područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 **Typ Ax** a **Typ A**.
* **093 3F** černéceloplastové područky, materiál polyamid. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR. Výškově nastavitelná v rozmezí 100 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 35 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 40 mm. Područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 **Typ B**.
 |
| Volitelné doplňky | * Plast – černo-šedá kombinace opěry
* Kolečka – měkká, brzděná
* Plynová pružina s odpružením dosedu
 |
| Certifikace | * Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335-1:2020 Typ B.
* Výrobek splňuje ergonomické požadavky dle 2 PfG 947.
 |
| Záruka | 10 let |
| Rozměry (mm) |    |